REHABILITACJA

HYDROTERAPIA

Wanna do hydromasażu – 1 szt.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **LP.** | **PARAMETRY TECHNICZNE** | **Parametr**  **wymagany** | **Parametr oferowany** |
|  | Wanna do hydromasażu | Tak |  |
| 2 | Skorupa wanny wykonana z materiału kompozytowego wzmacnianego włóknem szklanym | Tak |  |
|  | Hydromasaż 60 dysz (3x20) w trzech strefach | Tak |  |
|  | 180 dysz do masażu perełkowego | Tak |  |
|  | Dysze wykonane ze stali nierdzewnej | Tak |  |
|  | Elektroniczny, kolorowy, dotykowy panel sterowania 7 ”, | Tak |  |
|  | Elektroniczny pomiar temperatury napuszczanej wody | Tak |  |
|  | Elektroniczny pomiar temperatury wody w wannie | Tak |  |
|  | Zegar zabiegowy 0-99 min | Tak |  |
|  | Dźwiękowa sygnalizacja zakończenia zabiegu | Tak |  |
|  | Wbudowane programy zabiegowe | Tak |  |
|  | Nieograniczona ilość własnych programów zabiegowych | Tak |  |
|  | Pojemność użytkowa 280 l | Tak |  |
|  | Pojemność maksymalna 450 l | Tak |  |
|  | Waga 137 kg | Tak |  |
|  | Anatomicznie wytłoczone wnętrze wanny | Tak |  |
|  | Napełnianie wanny wylewką „od góry” | Tak |  |
| 16. | Czas napełniania max 3,5 min ( do pojemności użytkowej) | Tak |  |
| 17. | Czas wypuszczania wody max 3,1 min | Tak |  |
| 18. | Wymiary zewnętrzne ( dł. x szer. x wys.) 2500 x 960 x 920 mm | Tak |  |
| 19. | Zasilanie 3x400 V/50Hz | Tak |  |
| 20. | Moc 2500 VA | Tak |  |
| 21. | Pompa do hydromasażu ze stali nierdzewnej | Tak |  |
| 22. | Wylewka wody, pokrętła ze stali nierdzewnej | Tak |  |
| 23. | Uchwyty dla pacjenta ze stali nierdzewnej | Tak |  |
| 24. | Schodki dwustopniowe | Tak |  |
| 25 | Prysznic do mycia wanny | Tak |  |

5 krzeseł ( do wygodnej stabilizacji pacjenta podczas zabiegu)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **LP.** | **PARAMETRY TECHNICZNE** | **Parametr wymagany** | **Parametr oferowany** |
|  | Miska siedziska i oparcia wykonane są z trwałego polipropylenu. Materiał łatwy do utrzymania w czystości | Tak |  |
|  | Miska siedziska z materiału antypoślizgowego | Tak |  |
|  | Stopki | Tak |  |
|  | Regulowana wysokość siedziska  460-830 +/- 5% | Tak |  |
|  | Wysokość oparcia 45,5 cm +/- 3% | Tak |  |
|  | Chromowana konstrukcja | Tak |  |
|  | Oparcie pod nogi typu Ring Base | Tak |  |
|  | Podłokietniki | Tak |  |
|  | Hydrauliczna regulacja wysokości | Tak |  |

5 szafek zamykanych na chip lub na klucz

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **LP.** | **PARAMETRY TECHNICZNE** | **Parametr wymagany** | **Parametr oferowany** |
|  | Szafka ubraniowa BHP z półką na buty 1-drzwiowa | Tak |  |
| 2. | 1 skrytka w kolumnie | Tak |  |
| 3. | Malowana proszkowo wg palety RAL | Tak |  |
|  | Wymiary całkowite: 180x40x49cm (WxSxG) | Tak |  |
|  | Zamek w systemie klucza master | Tak |  |
|  | W każdej skrytce górna półka, drążek, 2x haczyk plastikowy na drążku | Tak |  |

SALA MASAŻU

2 leżanki do masażu z regulacją

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **LP.** | **PARAMETRY TECHNICZNE** | **Parametr wymagany** | **Parametr oferowany** |
|  | Leżysko trzysegmentowe | Tak |  |
| 2. | Zagłówek regulowany przy pomocy sprężyny gazowej | Tak |  |
| 3. | Wąski zagłówek wyposażony w podłokietnikami | Tak |  |
|  | Wysokość regulowana elektrycznie za pomocą pilota ręcznego 45- 95 cm | Tak |  |
|  | Długość 195 cm  Szerokość 68 cm +/- 5 cm | Tak |  |
|  | Tapicerka skóropodobna- wybór przez zamawiającego | Tak |  |

1 krzesło do masażu

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **LP.** | **PARAMETRY TECHNICZNE** | **Parametr wymagany** | **Parametr oferowany** |
|  | Krzesło do wykonywania masażu pleców, barków oraz szyi | Tak |  |
| 2. | Regulowana wysokość siedziska, a także kątów nachylenia podgłówka i półki pod ramiona | Tak |  |
| 3. | Wysokość siedziska krzesła regulowana jest za pomocą sprężyny gazowe | Tak |  |
|  | Konstrukcja stelaża wykonana jest z aluminium | Tak |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie 150 kg | Tak |  |
|  | Waga krzesła: 9 kg | Tak |  |

SALA KINEZYTERAPII

REJESTRACJA

zestaw szafek do kartoteki zamykanych na klucz` (opis przy stomatologii)

1 komputery

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **LP.** | **PARAMETRY TECHNICZNE** | **Parametr wymagany** | **Parametr oferowany** |
|  | Procesor Intel Core i5-10210U | Tak |  |
| 2. | Ekran min. 21,5" 1920x1080 (Full HD) IPS | Tak |  |
| 3. | Pamięć RAM min. 8 GB | Tak |  |
|  | Dysk SSD min. 256 GB | Tak |  |
|  | System Windows 10 Pro | Tak |  |
|  | Interfejsy: 2 x USB 2.0 Type-A  2 x USB 3.0 Type-A  1 x RJ-45  1 x Audio (Combo) | Tak |  |
|  | Mysz, klawiatura, drukarka z funkcją xero | Tak |  |

SZATNIA

30 szafek zamykanych na klucz

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **LP.** | **PARAMETRY TECHNICZNE** | **Parametr wymagany** | **Parametr oferowany** |
|  | Szafka ubraniowa BHP z półką na buty 1-drzwiowa | Tak |  |
| 2. | 1 skrytka w kolumnie | Tak |  |
| 3. | Malowana proszkowo wg palety RAL | Tak |  |
|  | Wymiary całkowite: 180x40x49cm (WxSxG) | Tak |  |
|  | Zamek w systemie klucza master | Tak |  |
|  | W każdej skrytce górna półka, drążek, 2x haczyk plastikowy na drążku | Tak |  |